FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČESKÉ REPUBLIKY



Národní autorita Mezinárodní federace historických vozidel FIVA

Nad Okrouhlíkem 11, 182 00, Praha 8, Česká republika

**PROTOKOL O TECHNICKÉ PROHLÍDCE HISTORICKÉHO VOZIDLA**

POSOUZENÍ STAVU HISTORICKÉHO VOZIDLA ODBORNOU DÍLNOU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ODBORNÁ DÍLNA** | | | | | |
| Název: | | | | | |
| Adresa: | | | | | |
| Telefon: IČO: DIČ: | | | | | |
| **ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VOZIDLE** | | | | | |
| Registrační značka: | Druh vozidla: | | Výrobce: | Typové označení: | |
| Vlastník (jméno a adresa): | | | | | |
| Provozovatel (jméno a adresa): | | | | | |
| Výrobní č. rámu / karoserie (VIN): | | Výrobní č. nástavby: | | Výrobní č. motoru: | |
| **POSUZOVANÉ ČÁSTI VOZIDLA** | | | | | |
| 1. Kontrola stavu a zavěšení kol, včetně stavu a těsnosti náprav a odpružení \*) | | | | | \*\*)  VYHOVUJE – NEVYHOVUJE |
| 2. Kontrola funkčnosti, stavu, vůlí a převodu řízení \*) | | | | | \*\*)  VYHOVUJE – NEVYHOVUJE |
| 3. Kontrola stavu elektroinstalace a funkce světelného vybavení \*) | | | | | \*\*)  VYHOVUJE – NEVYHOVUJE |
| 4. Kontrola stavu, těsnosti a účinnosti brzdové soustavy, přílohou je protokol z brzdové zkušebny, existuje-li \*) | | | | | \*\*)  VYHOVUJE – NEVYHOVUJE |
| 5. Kontrola stavu karoserie, rámu, upevnění motoru, výfukového potrubí a tlumičů \*) | | | | | \*\*)  VYHOVUJE – NEVYHOVUJE |
| 6. Kontrola upevnění sedaček\*) | | | | | \*\*)  VYHOVUJE – NEVYHOVUJE |
| 7. Kontrola průhlednosti předních a bočních oken prostoru u řidiče \*) | | | | | \*\*)  VYHOVUJE – NEVYHOVUJE |
| 8. Kontrola opotřebení pneumatik \*) | | | | | \*\*)  VYHOVUJE – NEVYHOVUJE |
| 9. Kontrola funkčnosti bezpečnostních pásů, je-li jimi automobil vybaven\*) | | | | | \*\*)  VYHOVUJE – NEVYHOVUJE |
| 10. Kontrola stavu a těsnosti motoru, převodovky, chladící soustavy \*) | | | | | \*\*)  VYHOVUJE – NEVYHOVUJE |
| POSUZOVANÉ ČÁSTI VOZIDLA VYHOVUJÍ – NEVYHOVUJÍ \*\*) svým technickým stavem provozu vozidla na pozemních komunikacích. | | | | | |

\*) **zapíše se zjištěný stav.**   \*\*) **nehodící se přeškrtne**  **U motocyklů se kontrolují pouze úkony: 1., 2., 3., 4., 5., 8., a 10.**

|  |  |
| --- | --- |
| Kontrolu provedl:  Datum kontroly: | Otisk razítka odborné dílny a podpis: |

**Jméno a podpis člena krajské testovací komise:**

www.fkhv.cz tel.: +420 605 78 78 58 sekretariat@fkhv.cz IČ: 67799507